참고 1		｢기존 시설물(터널) 내진성능 평가요령｣ 주요 개정사항

ㅇ (관련기준) 관련 내진설계기준*의 최신 제·개정현황 적용

* KDS 17 10 00(내진설계 일반), KDS 27 17 00(터널 내진설계), KDS 11 44 00(공동구), 도시철도 내진설계기준, KDS 14 20 00(콘크리트구조 설계(강도설계법)) 등

ㅇ (예비평가) 예비평가의 의의 명확화*와 지반분류체계에 부합토록 지진도 산정지표 변경 및 내진그룹화 수정

* 예비평가는 다수 시설물의 내진성능 상세평가 실시를 위한 우선순위를 결정

ㅇ (지진세기 감소) 사용목표수명과 평가설계수명의 비를 3등급으로 구분하여 지진세기를 감소할 수 있도록 한 규정의 삭제*

* ｢시설물안전법｣ 등에 따라 지속적인 유지관리 시행, 잔존수명 규정 곤란

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (성능판정기준) 복수 목표성능 만족 요구(기능수행/붕괴방지수준*)

* KDS 27 17 00(터널 내진설계), 도시철도 내진설계기준 개정 사항

ㅇ (지진해석법) 터널 시공방식에 따라 개착터널의 경우 응답변위법, 굴착터널인 경우 응답이력해석법 또는 응답변위법을 적용토록 제시

ㅇ (종단방향 검토) 응답변위법을 이용한 개착터널 단면력 검토 시 종단방향에 대한 단면력 검토 삭제(단면이 커서 안정성 확보 가능)

ㅇ (응답변위법) ‘기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령’에 제시된 개선된 응답변위법 적용방안을 준용토록 하며 설명 및 예제 제시

ㅇ (응답이력해석법) 유한요소해석법, 유한차분해석법에 대한 이론, 물성산정, 해석절차 등 상세 설명 및 예제 제시

참고 2		｢기존 시설물(기초및지반) 내진성능 평가요령｣ 주요 개정사항

ㅇ (관련기준) ｢내진설계 일반(’18)｣ 및 ｢기초 내진 설계기준(’18)｣ 등 기초및지반 관련 내진설계기준의 최신 제･개정현황 적용

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (지반물성) 지반조사 방법, 지반 동적물성값 결정방법 등에 대한 최신 연구동향 반영·개선

ㅇ (액상화 평가) 최신기준을 반영한 액상화 발생 가능성 평가법 개선

- 예비평가와 본평가의 2단계 적용

- 현장실험 결과를 이용한 액상화 저항전단응력비 산정법 개선

- 지진전단응력비 산정법 변경 등 액상화 안전율 산정절차 개선

ㅇ (평가절차) 액상화 발생 시 대책공법 적용 이외, 액상화를 고려한 기초 내진성능 평가 절차를 추가

ㅇ (평가방법) 액상화를 고려한 기초 내진성능 평가법 개선

- 액상화를 고려한 얕은기초의 내진성능 평가법 추가

- 액상화를 고려한 말뚝기초의 내진성능 평가법 개선

ㅇ (옹벽) 옹벽의 내진성능평가 방법을 추가하고, 옹벽 변위에 따른 지진계수 산정법 제시

ㅇ (내진성능평가예제) 개정 내용을 반영하여 평가예제 수정·보완

- 지반특성평가 및 설계지반운동 결정, 액상화 평가, 기초의 내진성능 평가, 액상화를 고려한 기초 내진성능 평가, 옹벽의 내진성능 평가예제 등 수정·보완

참고 3		｢기존 시설물(공동구) 내진성능 평가요령｣ 주요 제정사항

ㅇ (관련기준) 관련 내진설계기준*의 최신 제·개정현황 적용

* KDS 17 10 00(내진설계 일반), KDS 11 44 00(공동구), KDS 14 20 00(콘크리트구조 설계(강도설계법)) 등

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (예비평가) 상세평가 실시 우선순위 결정을 위한 지진도, 취약도, 영향도에 기반한 예비평가 방법 제시

ㅇ (평가방법) 내진성능평가는 응답변위법을 기본으로 하고, 비선형 응답이력해석법의 적용도 가능토록 함

ㅇ (성능판정기준) 구조적 성능판정 뿐만 아니라 비구조요소의 성능판정을 위한 근거제시, 성능수준에 따른 복수의 목표성능 만족 요구(기능수행수준 및 붕괴방지수준)

ㅇ (응답변위법) 횡단 및 종단방향 단면력을 검토

- 지반변위는 기반면의 설계속도응답스펙트럼을 이용하는 것을 원칙

- 횡단방향 검토시 단일코사인과 이중코사인의 설명과 예제 제시

- 지진시 지반의 비선형 거동을 고려한 변형계수 산정방법을 제시

- 상세한 예제를 통한 응답변위법의 적용방안 제시

ㅇ (응답이력해석법) 지진 시 지반 및 구조물의 소성거동을 허용할 수 있는 비선형 응답이력해석법의 이론, 해석절차, 성능수준 판단방법 및 예제 제시

ㅇ (액상화 부상검토) 액상화 발생시 지중구조물 부상검토 절차 제시

참고 4		｢기존 시설물(공항시설) 내진성능 평가요령｣ 주요 제정사항

ㅇ (관련기준) ｢내진설계 일반(’18)｣ 및 ｢공항시설 내진설계기준(’18)｣ 등 공항 관련 내진기준*의 최신 제･개정 현황 적용

* 공항관련 내진기준 : KDS41 17 00, KBC2016 등 반영

ㅇ (적용범위) ｢공항시설 내진설계기준｣에 따라 평가요령을 적용하는 공항 시설물 분류* 및 제시

* 비행장시설, 건축물(일반건축물, 건물외구조물, 비구조요소) 교량, 지중구조물

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (평가절차) 비행장시설, 건축물, 교량, 지중구조물에 대한 평가절차 제시

- 내진성능 예비평가*와 상세평가 2단계로 구성

* 예비평가는 상세평가의 우선순위를 결정하는 판단자료를 제공

ㅇ (비행장시설) 활주로, 유도로, 계류장에 대한 내진성능 평가방법 제시

- 비행장시설 하부지반에 대한 액상화 평가 실시 후, 액상화 발생 가능성이 있을 경우, 해당 지반의 연직 침하량*을 근거로 내진성능 평가 수행

* 액상화 발생시 연직 침하량 평가는 등가정적 해석법 및 동적 해석법을 적용(예제 수록)

ㅇ (건축물) 일반건축물, 건물외구조물, 비구조요소에 대한 평가방법 제시

- 구조요소는 구조공학의 기본원리를 따르도록 하며, 필요시 제3자 검토 권고 추가

- 건물외구조물과 비구조요소의 평가방법 및 관련기준 제시

ㅇ (교량) 교량의 내진안전성 평가방법 제시

- 기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 준용

ㅇ (지중구조물) 지중구조물의 내진안전성 평가방법 제시

- 기존 시설물(터널·공동구) 내진성능 평가요령 준용

참고 5		｢기존 시설물(궤도시설) 내진성능 평가요령｣ 주요 제정사항

ㅇ (관련기준) ｢내진설계 일반(’18)｣ 및 ｢궤도시설의 건설에 관한 설비기준(’18)｣ 등 궤도시설 관련 내진기준*의 최신 제･개정 현황 적용

* 궤도시설 관련 내진기준 : KDS41 17 00, KBC2016 등 반영

ㅇ (적용범위) ｢궤도시설의 건설에 관한 설비기준｣에 따라 평가요령을 적용하는 궤도시설의 분류 및 제시

ㅇ (평가기준지진) 최신 기준에서 규정하는 설계지반운동 적용

- 암반 및 토사지반의 가속도표준설계응답스펙트럼 개선

- 지반종류(6종) 및 분류기준(기반암 깊이 & 평균전단파속도) 개선

ㅇ (평가절차) 정거장 및 건축물, 기초, 삭도지주, 교량에 대한 평가절차 제시

- 내진성능 예비평가*와 상세평가 2단계로 구성

* 예비평가는 상세평가의 우선순위를 결정하는 판단자료를 제공

ㅇ (정거장 및 건축물) 정거장 및 건축물에 대한 평가방법 제시

- 정거장과 지주 등 서로 다른 시설의 내진등급이 다를 경우 기능수행을 고려한 평가를 수행하도록 권고

ㅇ (기초) 기초 및 옹벽의 내진안전성 평가방법 제시

- 기초 : 등가정적 해석법 적용

- 옹벽 : 등가정적 해석법, 영구변위 산정법, 수치해석 적용

ㅇ (삭도지주) 삭도 시설 중 지주구조물의 내진성능 평가방법 제시

- 삭도지주 및 지주 하부구조의 모델링 방법 제시

- 내진성능 평가방법으로 등가정적해석법과 동적해석법 제시

ㅇ (교량) 궤도시설에 포함된 교량의 내진안전성 평가방법 제시

- 기존 시설물(교량) 내진성능 평가요령 준용